博世对中机构平面度检测报告

1. 左前轮6组81,81,81,81,81,81.
2. 右前轮6组81,81,81,81,81,81.
3. 左后轮12组80,80，80,81,81,81,81.81.81,81,81,81，
4. 右后轮17组79,79,79,79,79.79,79,79,79,79,79,80，80,80，80，80，80

根据以上4组数据，最低79，最高81，平均值80.24，符合±2平面度的要求。

检验合格。

检验员：余洪

检验日期：2023.3.13.

苏州翰旸研清技术服务有限公司